**Naziv Ponuditelja:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Adresa**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OIB:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TROŠKOVNIK RADOVA**

**NA SANACIJI DIJELA FASADE (ZBORNICA, UČIONICA ZA TEHNIČKU KULTURU I POMOĆNI ULAZ ZA DVORANU)**

**U OSNOVNOJ ŠKOLI ČAVLE, ČAVLE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Opis | Jed.mj. | Količna | Cijena | Iznos |
| 1. | Dobava te montaža i demontaža fasadne skele | m² | 323,35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Skidanje stare žbuke s fasade te popravak | m² | 34,48 |  |  |
|  | reparaturnim mortom, 10 % od ukupne površine |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pranje fasade vodom pod pritiskom te premaz | m² | 354,85 |  |  |
|  | impregnacijom prije lijepljenja stiropora |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | Izrada TI fasade po sistemu STO debljine | m² | 354,85 |  |  |
|  | kamene vune 5 cm. Lijepljenje TI pločaljepilom |  |  |  |  |
|  | STO LEVEL UNI, tiplanje ploča tiplama |  |  |  |  |
|  | sa čeličnim čavlom 135 mm (6 kom/m²). |  |  |  |  |
|  | Nakon tiplanja nanose se 3 sloja ljepila |  |  |  |  |
|  | STO LEVEL UNI tako da se u prvi sloj |  |  |  |  |
|  | utapa staklena mrežica. Na sve kutove |  |  |  |  |
|  | ugradnja PVC kutnika s mrežicom, a oko |  |  |  |  |
|  | vrata i prozora dijagonalno armiranje |  |  |  |  |
|  | kutova PVC mrežicom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | Demontaža prozorskih klupica te odvoz materijala na deponij ( kom 21) | m | 48,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nabava te postava novih limenih klupica | m | 48,60 |  |  |
|  | debljine 2 mm, širinu prilagoditi prema postojećim |  |  |  |  |
|  | klupicama (kom 21) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7. | Nabava te postava novih opšavnih limova | m | 41,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8. | Obrada špaleta stiroporom 2 cm s montažom | m | 127,20 |  |  |
|  | AP lajsni i PVC kutnika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 9. | Završna obrada fasade silikonskom | m² | 354,85 |  |  |
|  | zaribanom žbukom STOLIT K 1.5 mm, |  |  |  |  |
|  | na prethodnu suhu i grundiranu podlogu, |  |  |  |  |
|  | ton boje prema odabiru investitora |  |  |  |  |
|  | (svjetliji ton) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10. | Nabava i montaža novih cijevi oborinske odvodnje | m | 11,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11. | Nabava , demontaža i montaža nove stolarije |  |  |  |  |
|  | * prozor 2,21 x 2,41 cm | kom | 4 |  |  |
|  | * prozor 2,22 x 1,40 cm | kom | 3 |  |  |
|  | * prozor 1,89 x 1,48 cm | kom | 1 |  |  |
|  | * vrata 1,08 x 2,09 cm | kom | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 12. | Demontaža stolarije s odvozom na deponij | kom | 9 |  |  |
|  | Ukupno bez PDV-a |  | | | |
|  |
|  | PDV 25% |  | | | |
|  |
|  | Sveukupno s PDV-om |  | | | |
|  |

Jedinična cijena i ukupna cijena upisuje se bez PDV-a. Cijene se iskazuju u eurima (EUR).

Cijena usluge mora uključivati sve zavisne i nezavisne troškove.

**Ponuditelj:**

**M.P.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   (Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)

U\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023. godine